Silla de WC y baño fabricada en aluminio. Respaldo de PU regulable en altura, profundidad y ángulo. Tapizado de goma que facilita la limpieza y la higiene personal. Sistema tilt de 0° a 30°. Apoyacabeza desmontable y regulable. Manija de empuje. Soportes laterales rebatibles de PU con faja. Apoyabrazos tipo escritorio rebatibles y desmontables. Cinturón pélvico. Asiento de PU con recorte higiénico. Relleno de asiento. Cubeta orinal desmontable. Apoya pies regulables en altura, rebatibles y desmontables. Ruedas de 5” fullpoly de giro libre con freno. Capacidad máxima de usuario 160 kg.


